    固定通过客户机，就是上网时不需要登录，不会强制弹出登录网页界面，随意就可上
网的客户机。除此点不同之外，固定通过客户机和普通登录上网客户机，没有其它差别。
管理功能都统一在单一的管理系统中。
    固定通过客户机，如果也需要对其进行管理，例如记录上网时间和流量、记录上网访
问日志、带宽管理等，则必须仔细设置其客户机名称。并且用该客户机名称作为用户帐号，
再注册一个同名称的管理帐号。如此，管理系统的上网帐号和固定通过客户机就一一对应
起来，就可通过此帐号，对该固定通过客户机进行管理和查询。
    如果固定通过客户机在管理系统中没有对应的帐号对应，则只能在SIP监视计费器中查
看其当前状态，计费类型显示为“内部员工”。断线后，也不会记录其上网清单和日志等。
    设置内部固定通过客户机时，有两种设置方式。一是固定通过客户机网卡MAC地址（客
户机和计费机之间必须不存在路由器和三层交换机，即MAC地址不能被转换），二是固定通
过客户机IP地址。无论哪一种设置方式，必须设置其电脑名称（该名称不一定和该员工的
实际电脑名称相同，只用于SIP上网系统区别所需）。
    固定通过客户机，一般为内部员工上网所需。所以显示状态中计费类型也显示为“内部
员工”。
