SIPMonitor产品使用网络环境拓扑结构

SIPMonitor计费产品，支持两种网络结构：网桥和网关。服务器必须是双网卡，卡在通信通道的中间，实现计费和管理的功能。

1、网桥模式。

服务器充当网桥角色，透明加入现有网络，实现管理和计费的功能。如图一所示。

图一 网桥模式网络拓扑结构图

网桥模式，是推荐的使用方式。具有诸多优点。第一，透明，不需要改变网络任何设置，包括TCP/IP设置。第二，服务器不是直接连到公网上，前面有路由器和公网隔离，极大降低来自公网的攻击威胁，服务器稳定性得到更大的提高。

图二 网桥模式下网络IP地址配置示意图例

但是请注意，SIPMonitor的网桥模式，目的只是提供透明计费和管理功能，使现有网络结构和TCP/IP设置都不用改变。SIPMonitor的网桥功能，只支持一端是路由器、一端是内部网络的简单情况。上网出口（WAN口、上行口）一端，只支持和路由器的通信。如果WAN口一端还有其它电脑或网络设备需要和内部网络通信，则不支持这种情况。

SIPMonitor的网桥功能，和WindowsXP、Windows2003操作系统具有的桥接功能不同。使用网桥模式时，不需要设置操作系统的双网卡桥接。而且SIPMonitor的网桥功能，还支持Windows2000操作系统。使用Windows2000操作系统，也可以透明网桥的方式来实现上网计费和管理。

使用SIPMonitor的网桥功能时，LAN口网卡和WAN口网卡都必须设置IP地址，但需要注意，有特殊的IP地址设置方法。但此时，LAN口网卡的IP地址，必须和路由器内网IP地址在一个网段，其网关IP地址必须为空。WAN口的IP地址，则必须设置另外一个网段的IP地址，例如10.5.0.5，其网关IP地址为10.5.0.1。WAN口IP地址，只是一个虚IP地址，网络内看不到这个IP地址，实际不起作用，只用作SIPMonitor的内部通信处理，安装时会自动对WAN口进行IP地址设置。

例如，假设路由器内网IP地址是192.168.0.1，则SIPMonitor服务器（网桥）的LAN口IP地址，可以设置为192.168.0.2，掩码255.255.255.0，网关和DNS服务器参数都不设置。WAN口的IP地址，可以设置为10.10.5.5，掩码255.255.255.0，网关10.10.5.1，DNS服务器IP地址设置为公网上的DNS服务器IP地址。这个WAN口IP地址，只是一个虚的公网IP地址，可以随意设置其它网段的IP地址。如果服务器本身需要上网，并且真实路由器不具有DNS转发功能（网关不能指到路由器本身），则WAN口虚拟IP地址的DNS服务器IP，必须指到公网上有效的DNS服务器地址。

在系统安装时，LAN口和WAN口的IP地址，安装程序会根据路由器IP地址，自动进行设置。如果安装后发现设置不对，则可以按照这里讲述的原则手工设置。

2、网关模式

计费服务器直接充当NAT网关服务器的角色，直接连到公网上。或者计费服务器充当LAN路由器角色，连接两个内部局域网段，但不直接连公网。都属于网关模式。如图二所示。

图三

网关模式时，SIPMonitor监视计费器本身具有NAT功能，不需要在服务器上配置启用路由服务，也不需要共享网卡，更不需要安装其它第三方共享上网软件。

网关模式，就是标准的网关概念，LAN口和WAN口的IP地址，设置，都和标准的设置一样，不再详细叙述。

此外，SIPMonitor的网关NAT功能，支持WAN口一端是DHCP自动获取IP地址的情况，也支持ADSL拨号上网的情况。如果是ADSL拨号上网的情况，则ADSL拨号操作，必须在启动计费服务后进行。

SIPMonitor计费系统使用网络环境说明