    SIP监视计费器支持Windows2000（专业版、服务器版、高级服务器版）、
WindowsXP专业版、Windows2003服务器版操作系统。
    但推荐使用Windows2003服务器版，客人上网速度最快，系统运行最稳定。

    SIP计费系统软件对硬件配置无特殊要求，内存256M以上，1G以上CPU，100M剩余
硬盘空间。测试时，甚至可以在128M内存、PIII 500M CPU的硬件配置上运行。
    SIP对网卡要求较高，必须是可以承受长时间正常工作的网卡。
    SIP对硬件的要求，只需要稳定（可以上时间运行不down机），不要求高配置和高速度。
    SIP计费系统最大只支持1500的MTU包长。请用户注意检查服务器上网卡的硬件配置属性，
检查是否存在“巨帧”、“Jumbo frame”的参数。如果存在，停止此参数。保存后需要重启服务器。
