    针对酒店上网管理计费的需求，基于SIP计费器软件产品和SIP计费解决方案，我们
提供一套专门解决这个需求的酒店上网计费管理应用系统，可以对客人上网进行管理和
计费。该应用系统可以满足大多数酒店的上网管理需求。    
    系统由HTML文件和PHP文件构成，是以WEB方式开发和运行，运行在Apache服务器上，
B/S结构。系统使用简单，设计合理。    

    系统有以下功能：入住开号、自动登录、密码修改、退出、清单查询、换房、结帐、
更换计费类型、日报表、月报表、用户上网范围限制、用户上网带宽管理、特殊房间不
同结算单价、押金管理等。系统具有操作员权限限制和操作日志记录功能。
    1、入住开号：客人入住，在总台登记时，开通客人入住的房间号，使得该房间的客
人可以上网。开号时随机生成一个10位的密码，开通后，前台服务员告诉客人房间的这
个上网密码。同一房间，不同时间，每次生成的密码都不相同，结帐后该密码即无效。
    2、自动登录：客人入住其房间，打开电脑（自带或酒店配备），把TCP/IP设置改为
自动获取IP地址。获取IP地址后，打开浏览器，上网。浏览器自动显示登录页面，客人
输入房间号和服务员开号时告诉的密码，密码经加密后传输到服务器。后台服务器自动
进行验证，验证无误后，自动显示酒店欢迎服务主页，并自动开始计时。
    此时后台服务器自动对其上网时间进行计时和计流量，写到数据库中。客人不再上
网，需要结束时，点击“退出上网”按钮，就结束本次上网，服务器端对本次上网的计时
就自动停止，并把本次上网的时间保存到数据库中。
    客人第一次上网，显示登录页面，客人输入有效的上网ID号和密码后，系统会自动
记忆该客户机的身份。下次该客人再上网，不再显示登录页面，而是显示一个确认上网
页面。客人不再需要输入ID号和密码，客人确认后就可上网。客人操作非常方便。
    3、密码修改：开号时生成的随机密码虽然保密性好，但不容易记。客人登录成功
后，在自动显示的酒店欢迎服务主页中，有一项密码修改的功能。客人点此功能，就进
入密码修改界面，就可修改其房间号的密码。客人成功登录后，就可以任意上网冲浪、
收发邮件、QQ等。
    4、清单查询：客人可随时访问酒店的服务主页，查询自己已有的上网历史记录即上
网清单。
    5、换房：客人中途从原来住的房间换到另一个房间，更换上网的登录ID号，把旧
房间的ID号空出来供新客人入住时使用。
    6、结帐：客人退房时，总台服务员执行结帐功能。输入该客人的房间号，自动统计
出该房间号上网的总时间，并自动计算出费用。客人付了钱后，结帐完毕。该房间号自
动被禁止上网，需要下次再有客人入住该房间时重新开号，房间号才再次被开通，新的
客人才能上网，又重新开始进行上网计时。结帐时可以同时查询和打印上网清单。
    7、日报表：酒店可以每天对前一天的上网情况和收费情况进行一个统计，以报表
形式显示。
    8、月报表：酒店可以在每月结束时，对当月的上网情况和收费情况进行一个统计，
以报表形式显示。
    9、系统支持6种计费方式：按天计费、按小时计费、按分钟计费、包月计费、按流
量（M为单位）计费、按流量（G为单位）计费。系统可随时修改每种计费方式的结帐单
价。
    另外提供一种免费方式，供酒店内部员工使用，而且可以把用户ID和特定网卡MAC绑
定，防止ID号乱用。
    10、系统可以限制不同操作员的不同操作权限，并记录每个操作员的关键操作日志。
    11、用户上网范围限制：可以为每个用户设定不同的上网范围规则，可以对内部员
工上网进行管理。
    12、特殊房间特殊结算单价：很多酒店房间内备有电脑供客人使用，则这些房间的
结算单价和客人自带笔记本电脑上网的结算单价不一样。每个房间都可以设定自己的结
算单价。
    13、用户上网带宽管理：可以为每个用户设定不同的最大上网带宽，主要用于对内部
员工上网的带宽进行管理。支持上行带宽和下行带宽分别管理。
    14、内部员工上网管理：如果内部员工上网和客人上网是共用一条通信通道，则可以
同时对内部员工上网进行管理。内部员工上网可以不需要登录（设置其电脑网卡MAC地址
为固定通过），但其上网范围和上网带宽都可以在酒店上网计费管理系统中设置。
    15、资金收支查询：查询每个操作员在每个时间段内的押金和结帐收支明细。
    16、禁止用户运行二级代理：可以设置哪些用户禁止代理，哪些不需要禁止。既可按
用户组设置，也可对每个用户单独设置。此功能只有高级版本才支持，而且必须使用SIP
计费系统的专用登录客户端软件。
    17、用户上网访问日志清单查询。查询用户在一个时间段内，访问过哪些网站、哪个
端口、什么通信协议，可以查询到访问过的网站域名。
    18、用户并发连接数限制：对每个用户的最大并发连接数进行限制管理。

    在系统结帐处理中，分钟、小时类型都是按客人实际使用的上网时间来结算费用。
    按天计费的类型，从客人入住当天的中午12点到第二天的中午12点算一天，超过中
午12点结算，又再加收1天。如果客人住店多天，某一天实际没有上网，不扣除该天，照
样收费（我们另有某天实际没有上网，就扣除该天费用的结帐程序，需要者请直接和软
件开发商联系）。
    包月计费中，某一天实际不上网，不扣除该天费用，照样收费。包月最少结算半个
月，不管实际结算时间是否超过半个月。超过半个月，就按1个月结算，不管实际时间
是否达到1个月。
    在该系统中，客人如果自带笔记本电脑，只需要把TCP/IP设置成自动获取IP地址的
方式。配置和启用SIP监视计费器的即插即用功能后，客人也可不需要更改TCP/IP属性。
不用再做其他任何设置，更不需要安装任何客户端软件。登录页面显示、登录信息验证
和计时都是自动进行，不需要显示登出窗口。客人上网非常方便。
    该系统中，酒店宾馆自己内部管理所使用的模块，可以和客人需要使用的模块，分
开在不同的目录、不同的WEB服务器、不同的机器上运行。而且可以通过SSL加密的方式
运行访问，可以严格保证系统的安全性。
    该系统提供下载试用，并公开源代码。我们只提供业务功能的实现，网页界面的美
化交由客户自己去完成，客户可更改显示文字和公司标志，可根据自己需要修改源代码，
不受限制。如果客户还有自己的特殊需求，如需要修改费用的结算方法，请来信联系，
我们可以为您修改应用，定制开发。
    WEB管理系统网页目录下的check.inc文件，是结帐算法文件，用户可以根据自己需要，
改变和修改结帐算法。
    第一次运行，请在浏览器中访问“http://计费机IP地址/manage/”页面，进入系统
管理主界面。请以缺省系统管理员帐户登录（操作员ID：sip，密码：sip）进行管理操作。
